## Sjekkliste: Bussholdeplass

For utfylling av sjekklistene, se «Metodikk for å revidere planer og inspisere anlegg med hensyn til universell utforming. Del 2: Faglig grunnlag».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Her er i hovedsak bare tatt med krav knyttet til universell utforming. Det vises ellers til [V123 Kollektivhåndboka](https://www.vegvesen.no/_attachment/61485/binary/1010376).    Figur 9 fra V123 Kollektivhåndboka. | **Fakta om skjema og utfylling:**   |  |  | | --- | --- | | Skjema | **Toalett i uteareal** | | Versjon | V 1.0 | | Inspektør/revisor |  | | Dato |  | | ÅDT |  | |  |  |   **Referanser:**   |  |  | | --- | --- | |  | Normaler, Statens vegvesen | |  | Veiledere, Statens vegvesen | |  | TEK17 | |  | Norsk Standard | |  | Andre | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **A** = Avvik  **F** = Feil  **M** = Merknad |  | **T**=Tiltak  **A**=Aksept | |

#### Registrering

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1: Tema** | **2: Krav** | | **3: Status** | | **4: Vurdering** | | | | | | **5: tiltak** |
| **Tema** | **Krav** |  | **Registrert** | **Kort beskrivelse**  **Mulig forbedring?** | **A** | **F** | **M** | **Type mangel og behov for tiltak** | **T** | **A** | **Kort beskrivelse** |
| **Geometri** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lengde venteareal | 20 meter  [*V123*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61485/binary/1010376) *4.5* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bredde | Minst 2,7 meter  [N100](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) D.3 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kantsteinhøyde | 180 mm  [*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *8* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kantstein utforming | Er profilkantstein  [*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *8* |  | Profil  Rett  Ikke rel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stigning på ventearealet | Maksimalt 4 %  [*V123*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61485/binary/1010376) *4.5* |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stigning opp/ned fra ventearealet | Maksimalt 8,3 %  [*N100*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) *D.4.3* |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plassering stoppunkt  *Ved denne plasseringen går ledelinje rett ut til stoppunkt. Stoppunktet skal bare forskyves hvis spesielle hensyn tilsier det – og da skal ledelinje «knekkes» for å lede til stoppunkt.* | Rett ut for ledelinje  [*V123*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61485/binary/1010376) *4.5* |  | Rett ut  For-skjøvet  Ikke rel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ledelementer** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stoppepunk**t  Oppmerksom-hetsfelt -bredde | Bredde 900 mm  [*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *8* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stoppepunkt**  Oppmerksom-hetsfelt | Dybde 300 mm  [*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *8* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ledelinje** fra skilt til stoppepunkt | Bredde 300 mm  [*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *8* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lehus** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Snusirkel** | Minst 1600 mm  [*V123*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61485/binary/1010376) *4.6* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bredde** | Minst 2500 mm  [*V123*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61485/binary/1010376) *4.6* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dybde**  *Se veiledning* | Minst 1600 mm  [*V123*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61485/binary/1010376) *4.6* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sittemulighet**  *Ideell høyde er 500 mm.* | Sittemulighet finnes  [*V123*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61485/binary/1010376) *4.6* |  | Ja  Nei  Ikke rel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Armlener på benk** | Armlener finnes  [*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *8* |  | Ja  Nei  Ikke rel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vegger**  *En skal kunne se ut mot ankom-mende buss og innsyn er en sosial kontroll.* | Er gjennomsiktig  [*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *8* |  | Ja  Nei  Ikke rel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Markering av glassflater**  *En skal kunne se at det er glassflater* | Markert i 900 mm og 1500 mm høyde  [*TEK 7 § 12.17*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/ii/12-7/) *(2*) |  | Ja  Nei  Ikke rel |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bilder kan legges inn her.