## Sjekkliste: Bussholdeplass

For utfylling av sjekklistene, se «Metodikk for å revidere planer og inspisere anlegg med hensyn til universell utforming. Del 2: Faglig grunnlag».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Her er i hovedsak bare tatt med krav knyttet til universell utforming. Det vises ellers til [V123 Kollektivhåndboka](https://www.vegvesen.no/_attachment/61485/binary/1010376).Figur 9 fra V123 Kollektivhåndboka. | **Fakta om skjema og utfylling:**

|  |  |
| --- | --- |
| Skjema | **Toalett i uteareal** |
| Versjon | V 1.0 |
| Inspektør/revisor |  |
| Dato |  |
| ÅDT |  |
|  |  |

**Referanser:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Normaler, Statens vegvesen |
|  | Veiledere, Statens vegvesen |
|  | TEK17 |
|  | Norsk Standard |
|  | Andre |

 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** = Avvik**F** = Feil**M** = Merknad |  | **T**=Tiltak**A**=Aksept |

 |

#### Registrering

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1: Tema** | **2: Krav** | **3: Status** | **4: Vurdering** | **5: tiltak** |
| **Tema** | **Krav** |  | **Registrert** | **Kort beskrivelse****Mulig forbedring?** | **A** | **F** | **M** | **Type mangel og behov for tiltak** | **T** | **A** | **Kort beskrivelse** |
| **Geometri** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lengde venteareal | 20 meter[*V123*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61485/binary/1010376) *4.5* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bredde | Minst 2,7 meter[N100](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) D.3 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kantsteinhøyde | 180 mm[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *8* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kantstein utforming | Er profilkantstein[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *8* |  | [ ]  Profil[ ]  Rett[ ]  Ikke rel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stigning på ventearealet | Maksimalt 4 %[*V123*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61485/binary/1010376) *4.5* |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stigning opp/ned fra ventearealet | Maksimalt 8,3 %[*N100*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) *D.4.3* |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plassering stoppunkt*Ved denne plasseringen går ledelinje rett ut til stoppunkt. Stoppunktet skal bare forskyves hvis spesielle hensyn tilsier det – og da skal ledelinje «knekkes» for å lede til stoppunkt.* | Rett ut for ledelinje[*V123*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61485/binary/1010376) *4.5* |  | [ ]  Rett ut[ ]  For-skjøvet[ ]  Ikke rel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ledelementer** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stoppepunk**tOppmerksom-hetsfelt -bredde | Bredde 900 mm[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *8* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stoppepunkt**Oppmerksom-hetsfelt  | Dybde 300 mm[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *8* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ledelinje** fra skilt til stoppepunkt | Bredde 300 mm[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *8* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lehus** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Snusirkel** | Minst 1600 mm[*V123*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61485/binary/1010376) *4.6* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bredde** | Minst 2500 mm[*V123*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61485/binary/1010376) *4.6* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dybde***Se veiledning* | Minst 1600 mm[*V123*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61485/binary/1010376) *4.6* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sittemulighet***Ideell høyde er 500 mm.* | Sittemulighet finnes[*V123*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61485/binary/1010376) *4.6* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Armlener på benk** | Armlener finnes[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *8* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vegger***En skal kunne se ut mot ankom-mende buss og innsyn er en sosial kontroll.* | Er gjennomsiktig[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *8* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Markering av glassflater***En skal kunne se at det er glassflater* | Markert i 900 mm og 1500 mm høyde[*TEK 7 § 12.17*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/ii/12-7/) *(2*)  |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bilder kan legges inn her.