## Sjekkliste: Fortau

For utfylling av sjekklistene, se «Metodikk for å revidere planer og inspisere anlegg med hensyn til universell utforming. Del 2: Faglig grunnlag».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Figur B1 fra [N100](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414): Inndeling av fortau i soner med breddekrav (mål i meter). | **Veggsonen** (også kalt utjevningssone) er sonen inn mot vegg på begge sider. Denne er ikke ment for ferdsel og kan inneholde utspring, trapper og annet som ikke kan fjernes fra gategulvet og som gir snublefare. Sonen utformes slik at det ikke oppleves naturlig å gå på den og slik at skillet mellom denne sonen og ferdselssonen er lett å følge for synshemmede. **Ferdselssonen/gangsonen** er arealene som er ment for gangtrafikk og annen ferdsel som er tillatt i gågata. Det kan være en eller flere slike soner.**Møbleringssonen er** for plassering av gatemøbler som benker, søppelstativ, informasjon.**Kantsteinssonen** er sone fri for hindringer | **Fakta om skjema og utfylling:**

|  |  |
| --- | --- |
| Skjema | **Fortau** |
| Versjon | V 1.0 |
| Inspektør/revisor |  |
| Dato |  |
| ÅDT gående |  |
|  |  |

**Referanser:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Normaler, Statens vegvesen |
|  | Veiledere, Statens vegvesen |
|  | TEK17 |
|  | Norsk Standard |
|  | Andre |

 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** = Avvik**F** = Feil**M** = Merknad |  | **T**=Tiltak**A**=Aksept |

 |

#### ****Registrering:****

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1: Tema** | **2: Krav** | **3: Status** | **4: Vurdering** | **5: tiltak** |
| **Tema** | **Krav** |  | **Registrert** | **Kort beskrivelse****Mulig forbedring?** | **A** | **F** | **M** | **Type mangel og behov for tiltak** | **T** | **A** | **Kort beskrivelse** |
| Ferdselssone – generell bredde | Minst 2000 mm[*N100*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) *B 3.1*Minst 2500 mm hvis det er møbleringssone[*N100*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) *B.3.1* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferdselssone – bredde smaleste del | Minst 2000 mm[*N100*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) *B.3.1* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferdselssone – høyeste stigning(er avhengig av lengde) | Under 3 meter: Maks 8 %Over 3 meter:Maks 5 %[*N100*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) *D.2.2*  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferdselssone - tverrfall | Minst 2 % [*N100*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) *D.2.2* |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimalt 2%[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.2* |  |
| Ferdselssone - dekke | Jevnt og sklisikkert[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utstyr/hindringer i ferdselssonen | Er uten hindringer[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.2* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finnes det veggsone*Hvis det ikke er noen utspring eller hindringer langs veggen trengs ikke veggsone.* | Veggsone finnes[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferdselssone avgrenset taktilt og visuelt til begge sider | Er taktil[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.2* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Er visuell[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.2* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sammenhengende ledeelementer gjennom gangarealet.*Kan være ferdselssoner (gangsone avgrenset til begge sider) eller andre sammenhengende ledende elementer.*  | Sammenhengende visuell og taktil ledning [*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.2* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plassering av møbler/utstyr  | Er plassert i møbleringssone[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.2* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Innganger til publikumsbygg – terskel*Dette er ikke et utformingskrav til gaten, men en kartlegging. Ved utbedring kan en finne løsninger som gir flere trinnfrie inngangen.* | Er trinnfrie[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.1* |  | Andel % trinnfrie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hvilemuligheter | Tilstrekkelig med hvilemuligheter[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.1* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pullerter *Kravet er av hensyn til personer med nedsatt syn* | Høyde er minst 1000 mm[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.1* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Er lett synlige[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.1* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uteservering*Kravet er av hensyn til personer med nedsatt syn* | Er innrammet med gjerde eller i møbleringssone[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.1* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bilder kan legges inn her