## Sjekkliste: Fotgjengerundergang

For utfylling av sjekklistene, se «Metodikk for å revidere planer og inspisere anlegg med hensyn til universell utforming. Del 2: Faglig grunnlag».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fra [V129](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf):  Dersom ikke annet er angitt, er anbefalt utforming som for øvrige deler av gang- og sykkelvegnettet. | **Fakta om skjema og utfylling:**   |  |  | | --- | --- | | Skjema | **Fotgjengerundergang** | | Versjon | V 1.0 | | Inspektør/revisor |  | | Dato |  | | ÅDT gående |  | | ÅDT syklende |  | | Lengde med stigning |  |   **Referanser:**   |  |  | | --- | --- | |  | Normaler, Statens vegvesen | |  | Veiledere, Statens vegvesen | |  | TEK17 | |  | Norsk Standard | |  | Andre | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **A** = Avvik  **F** = Feil  **M** = Merknad |  | **T**=Tiltak  **A**=Aksept | |

#### ****Registrering:****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1: Tema** | **2: Krav** | | **3: Status** | | **4: Vurdering** | | | | | | **5: tiltak** |
| **Tema** | **Krav** |  | **Registrert** | **Kort beskrivelse**  **Mulig forbedring?** | **A** | **F** | **M** | **Type mangel og behov for tiltak** | **T** | **A** | **Kort beskrivelse** |
| Bredde | Minst 4 meter  [*N500*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61913/binary/1143816?fast_title=H%C3%A5ndbok+N500+Vegtunneler.pdf) *3.4.3* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tverrfall | Minst 2 %  [*N100*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) *D.2.2* |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimalt 2%  [*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fri høyde til utstikkende hindre | H > 2250 mm  [*N100*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) *E.4* |  | Ja  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dekke:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overflate | Jevnt og sklisikkert  [*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.5* |  | Ja  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ujevnheter | Trinnfritt: Nivåsprang mindre enn 20 mm -.  [*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.4* |  | Ja  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Belysning:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belysning  *Se N100 D.6.1 og D.6.2 for nærmere krav* | Bør finnes  [*N100*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) *D.6.1* |  | Ja  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| God belysning på hindringer | Finnes  [*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.4* |  | Ja  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrast på stolper rekkverk, pullerter ol | Synlig med minst 0,4 i luminanskontrast  [*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.4* |  | Ja  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Utstyr** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trapp som supplement | Finnes  [*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.4* |  | Ja  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bilder kan legges inn her.