## Sjekkliste: Gang- og sykkelveg

For utfylling av sjekklistene, se «Metodikk for å revidere planer og inspisere anlegg med hensyn til universell utforming. Del 2: Faglig grunnlag».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gang- og sykkeltrafikk skal skilles i henhold til tabell D.7 i [N100](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414). Denne tabellen brukes som grunnlag for første spørsmål i registreringsskjemaet. Her er utdrag av tabellen (krav til bredder på separat del for sykkel er ikke tatt med):

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Gående pr time:** |
| **Syklende pr time:** | <15 | 15-100 | 100-200 | >200 |
| <15 | G-S veg 2,5 m | G-S veg 3 m | G-S veg 3 m | G-S veg 3 m |
| 15-300 | G-S veg 3 m | Fortau 1,5 m | Fortau 1,5 m | Fortau 2 m |
| 300-1500 | Fortau 1,5 m | Fortau 2 m | Fortau 2 m | Fortau 2 m |
| >1500 | Fortau 1,5 m | Fortau 2 m | Fortau 2 m | Fortau 2,5 m |

Figur D.27 fra N100: Sykkelveg med fortau (mål i m). | **Fakta om skjema og utfylling:**

|  |  |
| --- | --- |
| Skjema | **Gang- og sykkelveg** |
| Versjon | V 1.0 |
| Inspektør/revisor |  |
| Dato |  |
| ÅDT gående |  |
| ÅDT syklende |  |

**Referanser:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Normaler, Statens vegvesen |
|  | Veiledere, Statens vegvesen |
|  | TEK17 |
|  | Norsk Standard |
|  | Andre |

 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** = Avvik**F** = Feil**M** = Merknad |  | **T**=Tiltak**A**=Aksept |

 |

#### Registrering

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1: Tema** | **2: Krav** | **3: Status** | **4: Vurdering** | **5: tiltak** |
| **Tema** | **Krav** |  | **Registrert** | **Kort beskrivelse****Mulig forbedring?** | **A** | **F** | **M** | **Type mangel og behov for tiltak** | **T** | **A** | **Kort beskrivelse** |
| Skille gående og syklende: | I henhold til tabell over[*N100*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) *D 2.1* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mål:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bredde for gående | I henhold til tabell over [*N100*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) *D.2.1* |  | Krav etter tabell:Registrert bredde:meter |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stigning tettbebyggelse*Velg linje etter lengde på stigning. Fyll ut en av linjene.**N100* | Lengde | % |  |  | Stigning |  |  |  |  |  |  |  |
| < 3 m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-35 m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35-100 m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >100 m | 5 |  |  |
| Eller: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stigning utenfor tettbebyggelse*Velg linje etter lengde på stigning. Fyll ut en av linjene.**N100* | Lengde | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| < 3 m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-35 m | *8* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35-100 m | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >100 m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stigning turveger | Maksimalt 10 % i vanskelig terreng[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tverrfall | Minst 2 % [*N100*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) *D.2.2* |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimalt 2%[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fri høyde til utstikkende hindre | H > 2250 mm[*N100*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) |  | [ ]  Ja[ ]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dekke:** |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overflate | Jevnt og sklisikkert[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.4* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ujevnheter | Trinnfritt, unngå terskler større enn 2 cm [*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.4* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Avgrensning mot sideareal:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taktil avgrensning  | Finnes[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.4* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visuell avgrensning | Finnes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Markering av overgang til kjøreareal | Vis 2 cmGjelder ikke:* Når gang-/sykkelveg er forkjørsveg
* Ved kryssing av avkjørsel

[*N100*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) *D.4.5* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Belysning:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belysning*Se N100 D.6.1 og D.6.2 for nærmere krav* | Bør finnes[*N100*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) *D.6.1* |  | [ ]  Ja[x]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| God belysning på hindringer | Finnes[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.4*  |  | [ ]  Ja[ ]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrast på stolper rekkverk, pullerter ol | Synlig med minst 0,4 i luminanskontrast[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.4* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Hvilemuligheter** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hvilemuligheter i rimelig avstand | Finnes[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.4* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plassert utenfor gangsone/kjørearealet | Plassert utenfor kjørearealet[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.4* |  | [ ]  Ja[x]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sitteplasser**Det skal være plass for rullestol der det anlegges sitteplasser | Skal være plass for rullestol[*TEK17 §8-3*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-3/) |  | [ ]  Ja[x]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bilder kan legges inn her.