## Sjekkliste: Gangatkomst til uteoppholdsareal

For utfylling av sjekklistene, se «Metodikk for å revidere planer og inspisere anlegg med hensyn til universell utforming. Del 2: Faglig grunnlag».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Med gangatkomst menes gangvei fra kjørbar vei og parkering til inngangsparti til byggverk og uteoppholdsareal, og gangvei mellom byggverk og uteoppholdsareal **(Fra** [**TEK17 § 8-4**](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-4/)**).** |  | **Fakta om skjema og utfylling:**   |  |  | | --- | --- | | Skjema | **Gangatkomst til uteoppholdsareal** | | Versjon | V 1.0 | | Inspektør/revisor |  | | Dato |  | | ÅDT gående |  | |  |  |   **Referanser:**   |  |  | | --- | --- | |  | Normaler, Statens vegvesen | |  | Veiledere, Statens vegvesen | |  | TEK17 | |  | Norsk Standard | |  | Andre | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **A** = Avvik  **F** = Feil  **M** = Merknad |  | **T**=Tiltak  **A**=Aksept | |

#### Registrering

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1: Tema** | **2: Krav** | | **3: Status** | | **4: Vurdering** | | | | | | **5: tiltak** |
| **Tema** | **Krav** |  | **Registrert** | **Kort beskrivelse**  **Mulig forbedring?** | **A** | **F** | **M** | **Type mangel og behov for tiltak** | **T** | **A** | **Kort beskrivelse** |
| **Stigning (1):** Total lengde er over 5 meter | *Maksimalt 6,7 %*  [*TEK17 §8-7*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-7/)*(1)*  *Når terrenget er for bratt til at 6,7 % kan oppnås aksep-teres inntil 10 %*  [*TEK17 §8-7*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-7/)*(3)* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stigning (2):** Total lengde er under 5 meter | Lengde under 5 meter:  8,3 % |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Hvileplan**  *Dette kravet gjelder også dersom en bruker unntaket med inntil 10%.* | *For hver 1,0 meter høydeforskjell.*  *1,6x1,6 meter*  [*TEK17 §8-7*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-7/)*(3)* |  | Ja  Nei  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Trinnfri** | *Nivåsprang mindre enn 25 mm*  [*TEK17 §8-7*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-7/)*(1)* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bredde generelt** | Minst 1,8 meter  [*TEK17 §8-7*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-7/)*(1)* |  | Ja  Nei  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bredde på strekning under 5 meter** | Minst 1,4 meter  [*TEK17 §8-7*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-7/)*(1)* |  | Ja  Nei  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tverrfall** | Maksimalt 2 %  [*TEK17 §8-7*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-7/)*(1)* |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dekke** | Fast og sklisikkert  [*TEK17 §8-7*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-7/)*(1)* |  | Ja  Nei  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sikkerhet: Unngå snublekanter, eller merke snublekanter  [*TEK17 §8-4*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-4/)*(1)* |  | Ja  Nei  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Avgrensing til sidene**  *Avgrensningen skal kunne følges som ledelinje* | Sammenhengende avgrensning taktilt  [*TEK17 §8-7*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-7/)*(1)* |  | Ja  Nei  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sammenhengende avgrensning visuelt  [*TEK17 §8-7*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-7/)*(1)* |  | Ja  Nei  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ganglinjer over åpne arealer**  *Sentrale ganglinjer som går over åpne arealer på større plasser og torg som skal være universelt utformet, skal ha tydelig avgrenset gangsone eller ledelinje. Mønstre i gategrunnen skal ikke gi villedende retningsinformasjon.* | Tydelig avgrenset gangsone eller ledelinje |  | Ja  Nei  Ikke rel |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bilder kan legges inn her