## Sjekkliste: Gangfelt

For utfylling av sjekklistene, se «Metodikk for å revidere planer og inspisere anlegg med hensyn til universell utforming. Del 2: Faglig grunnlag».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Figur D.34 fra N100: Plassering av gangfelt i gater. Figur D.40 fra N100: Nedramping ved gangfelt. | [**N100**](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414)**:** Gangfelt skal utformes som ordinært oppmerket gangfelt eller som opphøyd gangfelt. Gangfelt plasseres der det er naturlig for gående å krysse. Gangfeltet bør enten ligge 1 - 2 m (L) fra kantstein til den gaten som går parallelt med gangfeltet, eller 5 m (L) fra denne. Kort avstand gir liten omveg for gående langs gaten, 5 m avstand gir mulighet for en bil til å stoppe for gående uten å hindre kryssende motorisert trafikk.*Kommentar:**Løsning med gangfelt vinkelrett mot kantsteinen (L=5) er best for personer med nedsatt syn.*[**N100**](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414)**:** Kantstein ved gangfelt anbefales å ha nedramping med helning 1:12 eller slakere. Kantstein i overgang mot gangfeltet (bunn av nedrampingen) bør være 2 cm. Landingsareal i bakkant av nedrampet kantstein bør være minimum 1,2 m. *Kommentar:**Med normal 12 cm høyde på kantstein må nedramping være 120 cm dyp (10 cm høydeforskjell og 1:12). Det kreves minst 2,40 m bredde for fortauet. Er det smalere må gangfeltet heves eller fortauet senkes inn mot nedrampingen.* *Opphøyd gangfelt vil være ønskelig med hensyn til universell utforming.* | **Fakta om skjema og utfylling:**

|  |  |
| --- | --- |
| Skjema | **Gangfelt** |
| Versjon | V 1.0, rev. VD des. 2019 |
| Inspektør/revisor |  |
| Dato |  |
| ÅDT gående |  |
|  |  |

**Referanser:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Normaler, Statens vegvesen |
|  | Veiledere, Statens vegvesen |
|  | TEK17 |
|  | Norsk Standard |
|  | Andre |

 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** = Avvik**F** = Feil**M** = Merknad |  | **T**=Tiltak**A**=Aksept |

 |

#### ****Registrering:****

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1: Tema** | **2: Krav** | **3: Status** | **4: Vurdering** | **5: tiltak** |
| **Tema** | **Krav** |  | **Registrert** | **Kort beskrivelse****Mulig forbedring?** | **A** | **F** | **M** | **Type mangel og behov for tiltak** | **T** | **A** | **Kort beskrivelse** |
| **Plassering:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gangfeltet er plassert vinkelrett på kantstein? | *Ikke krav, men en opplysning som sjekkes.**Vinkelrett er best.*[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.3* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Selve gangfeltet:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tverrfall | Tverrfall < 2%[V129](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) 7.3 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekke | Jevnt og sklisikkert [V129](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) 7.3 |  | [ ]  Ja[ ]  Nei |
| Skilt er plassert (sideveis, skilthøyde) slik at de ikke er til hinder eller fare for gående/kryssende?  | Tilfredsstillende skiltplassering og skilthøyde (utgjør ingen hindring)[N300](https://www.vegvesen.no/_attachment/69062/binary/964081?fast_title=H%C3%A5ndbok+N300+Trafikkskilt%2C+del+1+Fellesbestemmelser+%2812+MB%29.pdf) 1.3.3 |  | [ ]  Ja[ ]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nedramping:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bredde | Hele gangfeltbredden[V129](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) 7.3 |  | [ ]  Ja[ ]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stigning | Maksimalt 8,3 %[*N100*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) *D.4.3* |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tverrfall | Minst 2 % [*N100*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) *D.2.2* |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimalt 2%*V129 7.2* |  |
| Nivåsprang mot gate | Skal være 2 cm[*N100*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) *D.4.3* |  | Mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overgang mot gate*Minst mulig fall/motfall i tillegg til rampehelning + kantstein.* | Uten lavbrekk, gatestein eller avløpsrister og -renner.*V129 7.3* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dybde på landingsareal *Se figur D.40* | Minst 120 cm[*N100*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) *D.4.3* |  | Mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekke | Jevn og sklisikkert[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.3* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Signalanlegg:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lydsignal som supplement til lys | Finnes[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.3* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trykknapp kan betjenes fra rullestol | Plass foran R minst 1500 mm[*TEK17 § 12-18*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/iii/12-18/) |  | Mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Høyde på trykknapp800 < H < 1200[*TEK17 § 12-18*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/iii/12-18/) | Mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Synshemmet kan finne trykknapp | Ledeelementer finnes[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.3* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tilstrekkelig grønntid for kryssing til fots?*Kommenter forhold som bør tillegges vekt, som stor gangtrafikk, mange barn, eldre eller funksjonshemmede*.  | Rekker over hele gangfeltet med ganghastighet 1,2 m/s[N303](https://www.vegvesen.no/_attachment/61421/binary/964088?fast_title=H%C3%A5ndbok+N303+Trafikksignalanlegg.pdf) 4.7 |  | [ ]  Ja[ ]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ledeelementer:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mulig å finne gangfeltet for en som er synshemmet | Ledeelementer til nedramping eller farefelt[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.3* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Farefelt plassert inntil kjørebane*Mindre enn en kantsteinsbredde avstand* | Avstand < 250 mm[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.3* |  | Mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angir kantsteinsvis riktig gangretning over kjørebane | Angir riktig retning[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.3* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varselfelt angir riktig gangretning over kjørebane | Angir riktig retning[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.3* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oppmerksomhetsfelt til gangfelt angir riktig gangretning over kjørebane | Angir riktig retning[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.3* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angir fallretning på nedramping riktig gangretning over kjørebane? | Angir riktig retning[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.3* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Trafikkøy:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bredde mindre enn 2 m | Uten terskler, uten varselfelt.[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.3* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bredde mer enn 2 m | Varselfelt finnes[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.3* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Belysning:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belysning | Skal finnes [*N100*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) *D.6.1* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bilder kan legges inn her.