## Sjekkliste: Parkering for forflytningshemmede

For utfylling av sjekklistene, se «Metodikk for å revidere planer og inspisere anlegg med hensyn til universell utforming. Del 2: Faglig grunnlag».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Arealet som trengs**, består av plass til bilen og plass ved siden av eller bak for inn- og utstigning (avhengig av hvordan heis er montert på bilen).Dette er illustrert på skisse i [Prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg](https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/universell-utforming/Verktoy/prosjekteringsverktoy-for-universell-utforming-av-publikumsbygg-etter-tek17/) Det skraverte arealet er manøvreringsareal | **Antall plasser** er regulering av [*Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften)*](https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260)*. Her står det følgende om antall plasser:* § 61.Reservering av plasser for forflytningshemmede med parkeringstillatelsePå alle parkeringsområder omfattet av § 3 første ledd, skal det avsettes et tilstrekkelig antall plasser tilrettelagt for forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Med tilstrekkelig antall menes at det i alminnelighet til enhver tid er en ledig reservert plass. Plassene skal utformes og plasseres i samsvar med bestemmelsen i dette kapittelet.På parkeringsområder med 50 plasser eller mer, er virksomheten likevel ikke forpliktet til å reservere mer enn fire prosent av plassene til forflytningshemmede med parkeringstillatelse. På parkeringsområder med opptil 50 plasser, er virksomheten ikke forpliktet til å reservere mer enn to plasser.Virksomheten kan ikke sette opp skilt etter § 16 før kravet i første ledd er oppfylt, jf. også § 62. | **Fakta om skjema og utfylling:**

|  |  |
| --- | --- |
| Skjema | **Parkering for forflytningshemmede** |
| Versjon | V 1.0 |
| Inspektør/revisor |  |
| Dato |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Referanser:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Normaler, Statens vegvesen |
|  | Veiledere, Statens vegvesen |
|  | TEK17 |
|  | Norsk Standard |
|  | Andre |

 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** = Avvik**F** = Feil**M** = Merknad |  | **T**=Tiltak**A**=Aksept |

 |

#### ****Registrering:****

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1: Tema** | **2: Krav** | **3: Status** | **4: Vurdering** | **5: tiltak** |
| **Tema** | **Krav** |  | **Registrert** | **Kort beskrivelse****Mulig forbedring?** | **A** | **F** | **M** | **Type mangel og behov for tiltak** | **T** | **A** | **Kort beskrivelse** |
| Dekning*Se utdrag fra forskrift over* | Tilstrekkelig[*Parkerings-forskriften*](https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260) |  | [ ]  Ja[ ]  Nei*Antall* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lengde | 6 meter[*N100*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) *D.7.2* |  | Mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bredde | 4,5 meter[*N100*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) *D.7.2* |  | Mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tverrfall | Maksimalt 1%[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.6* |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belysning | Skal ha tilstrekkelig belysning[*TEK17 §8.8*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-8/) |  | [ ]  Ja[ ]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trinnfritt eller nedsenket til gangareal*Se Gangfelt for detaljer)* | Finnes [*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.6* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skilt med informasjon om at plassen er forbeholdt forflytningshemmede | Skal finnes[*TEK17 §8.8*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-8/) |  | [ ]  Ja[ ]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rullestolsymbol på dekket | Skal finnes[*TEK17 §8.8*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-8/) |  | [ ]  Ja[ ]  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bilder kan legges inn her