## Sjekkliste: Parkering for forflytningshemmede

For utfylling av sjekklistene, se «Metodikk for å revidere planer og inspisere anlegg med hensyn til universell utforming. Del 2: Faglig grunnlag».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Arealet som trengs**, består av plass til bilen og plass ved siden av eller bak for inn- og utstigning (avhengig av hvordan heis er montert på bilen).  Dette er illustrert på skisse i [Prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg](https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/universell-utforming/Verktoy/prosjekteringsverktoy-for-universell-utforming-av-publikumsbygg-etter-tek17/)    Det skraverte arealet er manøvreringsareal | **Antall plasser** er regulering av [*Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften)*](https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260)*. Her står det følgende om antall plasser:*  § 61.Reservering av plasser for forflytningshemmede med parkeringstillatelse  På alle parkeringsområder omfattet av § 3 første ledd, skal det avsettes et tilstrekkelig antall plasser tilrettelagt for forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Med tilstrekkelig antall menes at det i alminnelighet til enhver tid er en ledig reservert plass. Plassene skal utformes og plasseres i samsvar med bestemmelsen i dette kapittelet.  På parkeringsområder med 50 plasser eller mer, er virksomheten likevel ikke forpliktet til å reservere mer enn fire prosent av plassene til forflytningshemmede med parkeringstillatelse. På parkeringsområder med opptil 50 plasser, er virksomheten ikke forpliktet til å reservere mer enn to plasser.  Virksomheten kan ikke sette opp skilt etter § 16 før kravet i første ledd er oppfylt, jf. også § 62. | **Fakta om skjema og utfylling:**   |  |  | | --- | --- | | Skjema | **Parkering for forflytningshemmede** | | Versjon | V 1.0 | | Inspektør/revisor |  | | Dato |  | |  |  | |  |  | |  |  |   **Referanser:**   |  |  | | --- | --- | |  | Normaler, Statens vegvesen | |  | Veiledere, Statens vegvesen | |  | TEK17 | |  | Norsk Standard | |  | Andre | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **A** = Avvik  **F** = Feil  **M** = Merknad |  | **T**=Tiltak  **A**=Aksept | |

#### ****Registrering:****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1: Tema** | **2: Krav** | | **3: Status** | | **4: Vurdering** | | | | | | **5: tiltak** |
| **Tema** | **Krav** |  | **Registrert** | **Kort beskrivelse**  **Mulig forbedring?** | **A** | **F** | **M** | **Type mangel og behov for tiltak** | **T** | **A** | **Kort beskrivelse** |
| Dekning  *Se utdrag fra forskrift over* | Tilstrekkelig  [*Parkerings-forskriften*](https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260) |  | Ja  Nei  *Antall* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lengde | 6 meter  [*N100*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) *D.7.2* |  | Mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bredde | 4,5 meter  [*N100*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) *D.7.2* |  | Mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tverrfall | Maksimalt 1%  [*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.6* |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belysning | Skal ha tilstrekkelig belysning  [*TEK17 §8.8*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-8/) |  | Ja  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trinnfritt eller nedsenket til gangareal  *Se Gangfelt for detaljer)* | Finnes  [*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.6* |  | Ja  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skilt med informasjon om at plassen er forbeholdt forflytningshemmede | Skal finnes  [*TEK17 §8.8*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-8/) |  | Ja  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rullestolsymbol på dekket | Skal finnes  [*TEK17 §8.8*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-8/) |  | Ja  Nei |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bilder kan legges inn her