## Sjekkliste: Trapp i uteareal

For utfylling av sjekklistene, se «Metodikk for å revidere planer og inspisere anlegg med hensyn til universell utforming. Del 2: Faglig grunnlag».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fra veiledning til [TEK17](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-9/): «Bestemmelsen regulerer trapper i uteareal. Dette er trapper som ikke er fysisk forbundet med byggverket, verken direkte eller via gangbro, repos eller lignende..»Det vil si at dette er trapper for eksempel mellom to deler av et uteoppholdsareal |  | **Fakta om skjema og utfylling:**

|  |  |
| --- | --- |
| Skjema | **Trapp i uteareal** |
| Versjon | V 1.0 |
| Inspektør/revisor |  |
| Dato |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Referanser:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Normaler, Statens vegvesen |
|  | Veiledere, Statens vegvesen |
|  | TEK17 |
|  | Norsk Standard |
|  | Andre |

 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** = Avvik**F** = Feil**M** = Merknad |  | **T**=Tiltak**A**=Aksept |

 |

#### Registrering

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1: Tema** | **2: Krav** | **3: Status** | **4: Vurdering** | **5: tiltak** |
| **Tema** | **Krav** |  | **Registrert** | **Kort beskrivelse****Mulig forbedring?** | **A** | **F** | **M** | **Type mangel og behov for tiltak** | **T** | **A** | **Kort beskrivelse** |
| **Trinn og stigning** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jevn stigning | *Skal være jevn*[*TEK17 § 8-9*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-9/) |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Samme høyde på opptrinn | *Lik høyde på opptrinn hele vegen*[*TEK17 § 8-9*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-9/) |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dybde inntrinn | Minst 0,28 meter[*TEK17 § 8-9*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-9/) |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stigningsvinkel | Maksimalt 30 grader[*TEK17 § 8-9*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-9/) |  | grader |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Håndløper** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sammenhengende*Skal følge trappeløpet.*  | Skal være sammenhengende[*TEK17 § 8-9*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-9/) |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tosidig*På begge sider* | Skal være tosidig[*TEK17 § 8-9*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-9/) |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Høyde overkant | 900 mm[*TEK17 § 8-9*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-9/) |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utforming av avslutning | Avsluttes med avrundet kant[*TEK17 § 8-9*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-9/) |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Merking** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Farefelt***Taktilt og visuelt farefelt foran øverste trinn**Plasseres i ett trinns dybde foran trappen.,* | Skal finnes[*TEK17 § 8-9*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-9/) |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[x]  Ikke rel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Oppmerksomhetsfelt***Taktilt og visuelt – foran og inntil nederste trinn* | Skal finnes[*TEK17 § 8-9*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-9/) |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Trappeneser***Synlig kontrast-markering på trappeforkant* | Skal finnes [*TEK17 § 8-9*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-9/) |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bilder kan legges inn her