## Sjekkliste: Betjeningspanel

For utfylling av sjekklistene, se «Metodikk for å revidere planer og inspisere anlegg med hensyn til universell utforming. Del 2: Faglig grunnlag».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dette skjemaet er relevant der hvor publikum skal betjene løfteinnretninger, brytere, automater osv. Skjemaet omfatter også informasjon knyttet til betjeningspanelene.  Se [TEK17 § 12-18](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/iii/12-18/) for flere detaljer. |  | **Fakta om skjema og utfylling:**   |  |  | | --- | --- | | Skjema | **Betjeningspanel** | | Versjon | V 1.0 | | Inspektør/revisor |  | | Dato |  | |  |  | |  |  |   **Referanser:**   |  |  | | --- | --- | |  | Normaler, Statens vegvesen | |  | Veiledere, Statens vegvesen | |  | TEK17 | |  | Norsk Standard | |  | Andre | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **A** = Avvik  **F** = Feil  **M** = Merknad |  | **T**=Tiltak  **A**=Aksept | |

#### Registrering

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1: Tema** | **2: Krav** | | **3: Status** | | **4: Vurdering** | | | | | | **5: tiltak** |
| **Tema** | **Krav** |  | **Registrert** | **Kort beskrivelse**  **Mulig forbedring?** | **A** | **F** | **M** | **Type mangel og behov for tiltak** | **T** | **A** | **Kort beskrivelse** |
| **Plassering og synlighet**  *Krav til avstand fra innvendig hjørne er bare konkretisert i TEK for enkelte typer betjeningspanel. Det anbefales å sjekke dette for alle betjeningspanel.* | *Høyde 0,8-1,2 meter*  [*TEK17 §12-18*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/iii/12-18/) |  | Ja  Nei  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minst 0,5 meter fra innvendig hjørne  [*TEK17 §12-18*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/iii/12-18/) |  | Ja  Nei  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tilkomst**  *Breddekrav ikke angitt – 0,9 m er normalt tilstrekkelig* | Fri passasje fram til betjeningspanel  [*TEK17 §12-18*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/iii/12-18/) |  | Ja  Nei  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Informasjon** | *Lett å lese og å oppfatte*  [*TEK17 §12-18*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/iii/12-18/) |  | Ja  Nei  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Synlig kontrast – minst lum.kontr. 0,8  [*TEK17 §12-18*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/iii/12-18/) |  | Ja  Nei  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viktig informasjon tilgjengelig med tekst + lyd/taktile tegn  [*TEK17 § 12-18*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/iii/12-18/) |  | Ja  Nei  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bilder kan legges inn her