## Sjekkliste: Betjeningspanel

For utfylling av sjekklistene, se «Metodikk for å revidere planer og inspisere anlegg med hensyn til universell utforming. Del 2: Faglig grunnlag».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dette skjemaet er relevant der hvor publikum skal betjene løfteinnretninger, brytere, automater osv. Skjemaet omfatter også informasjon knyttet til betjeningspanelene.Se [TEK17 § 12-18](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/iii/12-18/) for flere detaljer. |  | **Fakta om skjema og utfylling:**

|  |  |
| --- | --- |
| Skjema | **Betjeningspanel** |
| Versjon | V 1.0 |
| Inspektør/revisor |  |
| Dato |  |
|  |  |
|  |  |

**Referanser:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Normaler, Statens vegvesen |
|  | Veiledere, Statens vegvesen |
|  | TEK17 |
|  | Norsk Standard |
|  | Andre |

 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** = Avvik**F** = Feil**M** = Merknad |  | **T**=Tiltak**A**=Aksept |

 |

#### Registrering

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1: Tema** | **2: Krav** | **3: Status** | **4: Vurdering** | **5: tiltak** |
| **Tema** | **Krav** |  | **Registrert** | **Kort beskrivelse****Mulig forbedring?** | **A** | **F** | **M** | **Type mangel og behov for tiltak** | **T** | **A** | **Kort beskrivelse** |
| **Plassering og synlighet***Krav til avstand fra innvendig hjørne er bare konkretisert i TEK for enkelte typer betjeningspanel. Det anbefales å sjekke dette for alle betjeningspanel.* | *Høyde 0,8-1,2 meter*[*TEK17 §12-18*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/iii/12-18/) |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minst 0,5 meter fra innvendig hjørne[*TEK17 §12-18*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/iii/12-18/) |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tilkomst***Breddekrav ikke angitt – 0,9 m er normalt tilstrekkelig* | Fri passasje fram til betjeningspanel [*TEK17 §12-18*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/iii/12-18/) |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Informasjon** | *Lett å lese og å oppfatte*[*TEK17 §12-18*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/iii/12-18/) |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Synlig kontrast – minst lum.kontr. 0,8[*TEK17 §12-18*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/iii/12-18/) |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viktig informasjon tilgjengelig med tekst + lyd/taktile tegn[*TEK17 § 12-18*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/iii/12-18/) |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bilder kan legges inn her