## Sjekkliste: Gågate

For utfylling av sjekklistene, se «Metodikk for å revidere planer og inspisere anlegg med hensyn til universell utforming. Del 2: Faglig grunnlag».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Figur fra V129: Inndeling av gågate i soner. Bildet er fra Markens gate i Kristiansand  | **Veggsonen** (også kalt utjevningssone) er sonen inn mot vegg på begge sider. Denne er ikke ment for ferdsel og kan inneholde utspring, trapper og annet som ikke kan fjernes fra gategulvet og som gir snublefare. Sonen utformes slik at det ikke oppleves naturlig å gå på den og slik at skillet mellom denne sonen og ferdselssonen er lett å følge for synshemmede. **Ferdselssonen/gangsonen** er arealene som er ment for gangtrafikk og annen ferdsel som er tillatt i gågata. Det kan være en eller flere slike soner. En av sonene forutsettes bruk til varelevering, drift, vedlikehold og utrykningskjøretøy.**Møbleringssonen** for plassering av gatemøbler som benker, søppelstativ, informasjon. | **Fakta om skjema og utfylling:**

|  |  |
| --- | --- |
| Skjema | **Gågate** |
| Versjon | V 1.0 |
| Inspektør/revisor |  |
| Dato |  |
| ÅDT gående |  |
|  |  |

**Referanser:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Normaler, Statens vegvesen |
|  | Veiledere, Statens vegvesen |
|  | TEK17 |
|  | Norsk Standard |
|  | Andre |

 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** = Avvik**F** = Feil**M** = Merknad |  | **T**=Tiltak**A**=Aksept |

 |

#### ****Registrering:****

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1: Tema** | **2: Krav** | **3: Status** | **4: Vurdering** | **5: tiltak** |
| **Tema** | **Krav** |  | **Registrert** | **Kort beskrivelse****Mulig forbedring?** | **A** | **F** | **M** | **Type mangel og behov for tiltak** | **T** | **A** | **Kort beskrivelse** |
| Ferdselssone – generell bredde | Minst 2000 mm[*N100*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) *B 3.1*Minst 2500 mm hvis det er møbleringssone[*N100*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) *B.3.1* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferdselssone – bredde smaleste del | Minst 2000 mm[*N100*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) *B.3.1* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferdselssone – høyeste stigning(er avhengig av lengde) | Under 3 meter: Maks 8 %Over 3 meter:Maks 5 %[*N100*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) *D.2.2*  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferdselssone - tverrfall | Minst 2 % [*N100*](https://www.vegvesen.no/_attachment/61414) *D.2.2* |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimalt 2%[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.2* |  |
| Ferdselssone - dekke | Er jevnt og sklisikkert[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utstyr/hindringer i ferdselssonen | Er uten hindringer[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.2* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finnes det veggsone*Hvis det ikke er noen utspring eller hindringer langs veggen trengs ikke veggsone.* | Veggsone finnes[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.2* |  | [x]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferdselssone avgrenset taktilt og visuelt til begge sider | Er taktil[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.2* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Er visuell[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.2* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sammenhengende ledeelementer gjennom gangarealet.*Kan være naturlig eller bygget ledelinje. God sammenhengende avgrensning av ferdselssone til begge sider er beste løsning* | Sammenhengende visuell og taktil ledning [*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.2* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plassering av møbler/utstyr  | Er plassert i møbleringssone[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.2* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Innganger til publikumsbygg – terskel*Dette er ikke et utformingskrav til gaten, men en kartlegging. Ved utbedring kan en finne løsninger som gir flere trinnfrie inngangen.* | Er trinnfrie[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.1* |  | Andel % trinnfrie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hvilemuligheter | Tilstrekkelig med hvilemuligheter[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.1* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pullerter hvis det finnes*Kravet er av hensyn til personer med nedsatt syn* | Høyde er minst 1000 mm[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.1* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Er lett synlige[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.1* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uteservering*Kravet er av hensyn til personer med nedsatt syn* | Er innrammet med gjerde eller i møbleringssone[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.1* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Farefelt ved avslutning mot gangfelt | Finnes[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Delvis[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dybde av farefelt ved avslutning mot gangfelt | Minst 600 mm[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opparbeidet utendørs nivåforskjell er merket visuelt og taktilt | Skal være merket[*TEK17 §8-3*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-3/) |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stolper, rekkverk og lignende har synlig kontrast til omgivelsene | Skal ha synlig kontrast[*TEK17 §8-3*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-3/) |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Det skal være plass for rullestol der det anlegges sitteplasser | Skal være plass for rullestol[*TEK17 §8-3*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-3/) |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bilder kan legges inn her