## Sjekkliste: Heis i utemiljø

For utfylling av sjekklistene, se «Metodikk for å revidere planer og inspisere anlegg med hensyn til universell utforming. Del 2: Faglig grunnlag».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dette skjemaet er relevant for heis i gangforbindelse. I utgangspunktet gjelder krav som for heiser innendørs.  I [V129](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) er det anbefalt at målene økes på noen punkter, så en kan få plass til sykler, rullestoler for utendørs bruk osv.  **I dette skjemaet er ikke alle krav til heis tatt med – det er fokusert på det som kan være spesielt i utemiljø** | Bilde fra V129 – utendørs heis, Drammen (foto: Elin Børrud) | **Fakta om skjema og utfylling:**   |  |  | | --- | --- | | Skjema | **Heis i utemiljø** | | Versjon | V 1.0 | | Inspektør/revisor |  | | Dato |  | | ÅDT gående |  | |  |  |   **Referanser:**   |  |  | | --- | --- | |  | Normaler, Statens vegvesen | |  | Veiledere, Statens vegvesen | |  | TEK17 | |  | Norsk Standard | |  | Andre | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **A** = Avvik  **F** = Feil  **M** = Merknad |  | **T**=Tiltak  **A**=Aksept | |

#### Registrering

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1: Tema** | **2: Krav** | | **3: Status** | | **4: Vurdering** | | | | | | **5: tiltak** |
| **Tema** | **Krav** |  | **Registrert** | **Kort beskrivelse**  **Mulig forbedring?** | **A** | **F** | **M** | **Type mangel og behov for tiltak** | **T** | **A** | **Kort beskrivelse** |
| **Plassering og synlighet**  *Heisen skal plasseres ved den ganglinjen den betjener og være lett synlig fra denne.* | *Plassert ved trapp/rampe*  [*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.11* |  | Ja  Nei  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lett synlig fra gangforbindelse  [*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.11* |  | Ja  Nei  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dimensjoner**  *Bredde er i V129 anbefalt til minst 1400 mm. TEK17 har minste bredde 1100 mm.* | *Bredde 1400 mm*  [*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.11* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dybde 2100 mm  [*TEK17 §1-2*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/1/1-2/)*(6)* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dørbredde 900 mm  [*TEK17 § 15-9*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/15/iv/15-9/) *(2)* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Betjeningspane**l | Høyde  900 – 1100 mm  *NS-EN 81-70* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taster – taktile  *NS-EN 81-70* |  | Ja  Nei  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taster – god kontrast  *NS-EN 81-70* |  | Ja  Nei  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avstand fra innvendig hjørne  *NS-EN 81-70* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Talesyntese** | Skal finnes  *NS-EN 81-70* |  | Ja  Nei  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Speil**  *Skal finnes hvis rullestolbruker ikke kan snu i heisen (skal se hva som er bak ved rygging ut av heisen).* | Skal finnes på motstående vegg hvis bredde er mindre enn 1500 mm  *NS-EN 81-70* |  | Ja  Nei  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimal høyde nedre kant 300 mm  *NS-EN 81-70* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Belysning**  *Måles på gulvet.* | Minst 200 lux  *NS 11001-1:2018* |  | lux |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bilder kan legges inn her.