## Sjekkliste: Heis i utemiljø

For utfylling av sjekklistene, se «Metodikk for å revidere planer og inspisere anlegg med hensyn til universell utforming. Del 2: Faglig grunnlag».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dette skjemaet er relevant for heis i gangforbindelse. I utgangspunktet gjelder krav som for heiser innendørs. I [V129](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) er det anbefalt at målene økes på noen punkter, så en kan få plass til sykler, rullestoler for utendørs bruk osv.**I dette skjemaet er ikke alle krav til heis tatt med – det er fokusert på det som kan være spesielt i utemiljø**  | Bilde fra V129 – utendørs heis, Drammen (foto: Elin Børrud) | **Fakta om skjema og utfylling:**

|  |  |
| --- | --- |
| Skjema | **Heis i utemiljø** |
| Versjon | V 1.0 |
| Inspektør/revisor |  |
| Dato |  |
| ÅDT gående |  |
|  |  |

**Referanser:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Normaler, Statens vegvesen |
|  | Veiledere, Statens vegvesen |
|  | TEK17 |
|  | Norsk Standard |
|  | Andre |

 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** = Avvik**F** = Feil**M** = Merknad |  | **T**=Tiltak**A**=Aksept |

 |

#### Registrering

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1: Tema** | **2: Krav** | **3: Status** | **4: Vurdering** | **5: tiltak** |
| **Tema** | **Krav** |  | **Registrert** | **Kort beskrivelse****Mulig forbedring?** | **A** | **F** | **M** | **Type mangel og behov for tiltak** | **T** | **A** | **Kort beskrivelse** |
| **Plassering og synlighet***Heisen skal plasseres ved den ganglinjen den betjener og være lett synlig fra denne.* | *Plassert ved trapp/rampe*[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.11* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lett synlig fra gangforbindelse[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.11* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dimensjoner***Bredde er i V129 anbefalt til minst 1400 mm. TEK17 har minste bredde 1100 mm.* | *Bredde 1400 mm*[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.11* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dybde 2100 mm[*TEK17 §1-2*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/1/1-2/)*(6)* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dørbredde 900 mm[*TEK17 § 15-9*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/15/iv/15-9/) *(2)* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Betjeningspane**l | Høyde 900 – 1100 mm*NS-EN 81-70* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taster – taktile*NS-EN 81-70* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taster – god kontrast*NS-EN 81-70* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avstand fra innvendig hjørne*NS-EN 81-70* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Talesyntese** | Skal finnes*NS-EN 81-70* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Speil***Skal finnes hvis rullestolbruker ikke kan snu i heisen (skal se hva som er bak ved rygging ut av heisen).* | Skal finnes på motstående vegg hvis bredde er mindre enn 1500 mm*NS-EN 81-70* |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimal høyde nedre kant 300 mm*NS-EN 81-70* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Belysning***Måles på gulvet.* | Minst 200 lux*NS 11001-1:2018* |  | lux |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bilder kan legges inn her.