## Sjekkliste: Toalett i uteareal

For utfylling av sjekklistene, se «Metodikk for å revidere planer og inspisere anlegg med hensyn til universell utforming. Del 2: Faglig grunnlag».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krav er hentet fra [TEK17](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17), og NS 11001 i tilfeller hvor TEK17 ikke konkretiserer krav. Kravene er for toaletter i bygninger. I håndbok [V129](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) er det anbefalt større snusirkel fordi en del brukere vil ha en stor rullestol ved ferdsel utendørs. Dette gjelder i første rekke toaletter i friluftsområder.  | ***Prinsippskisse fra Prosjekteringsverktøy for publikumsbygg (anbefaler noe større radius for toalett i uteareal).*** | **Fakta om skjema og utfylling:**

|  |  |
| --- | --- |
| Skjema | **Toalett i uteareal** |
| Versjon | V 1.0 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Referanser:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Normaler, Statens vegvesen |
|  | Veiledere, Statens vegvesen |
|  | TEK17 |
|  | Norsk Standard |
|  | Andre |

 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** = Avvik**F** = Feil**M** = Merknad |  | **T**=Tiltak**A**=Aksept |

 |

#### Registrering

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1: Tema** | **2: Krav** | **3: Status** | **4: Vurdering** | **5: tiltak** |
| **Tema** | **Krav** |  | **Registrert** | **Kort beskrivelse****Mulig forbedring?** | **A** | **F** | **M** | **Type mangel og behov for tiltak** | **T** | **A** | **Kort beskrivelse** |
| **Dør** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bredde | Minst 860 mm[*TEK17 § 12-13*](https://www.vegvesen.no/_attachment/1189https%3A/dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/iii/12-13/) |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terskel | Maksimalt 25 mm med avfaset kant[*TEK17 § 12-13*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/iii/12-13/) |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Åpningskraft | Maksimalt 30 N eller automatisk døråpner[*TEK17 § 12-13*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/iii/12-13/) |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Plassbehov** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bredde vegg til vegg*Måles langs vegg med toalett* | Minst 2250 mm[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.8* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dybde *Måles mot vegg med toalett* | Minst 2650 m[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.8* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Snusirkel*Areal under vask kan inngå* | Minst 1600 mm(innendørs etter TEK17: 1500 mm)[*V129*](https://www.vegvesen.no/_attachment/118984/binary/963983?fast_title=H%C3%A5ndbok+V129+Universell+utforming+av+veger+og+gater+%2814+MB%29.pdf) *7.8* |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avstand forkant toalett til bakvegg | Minst 850 mm*NS11001-1:2018 9.3.6* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sideareal til begge sider for toalett | Minst 900 mm[*TEK17 § 12-9*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/ii/12-9/) |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Passasje mellom toalett og vask | Minst 900 mm[*TEK17 § 12-9*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/ii/12-9/) |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plass under vask i 670 mm høyde*Dybde inn mot veggen (plass til knærne)* | Minst 500 mm dybde med 670 mm i fri høyde[*TEK17 § 12-9*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/ii/12-9/) |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Utstyr** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Høyde toalettsete | 480-500 mm*NS11001-1:2018 9.3.6* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nedre høyde speil | 900 mm*NS11001-1:2018 9.3.6* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Øvre høyde speil | 1950 mm*NS11001-1:2018 9.3.6* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Armstøtter | Skal finnes på begge sider[*TEK17 § 12-9*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/ii/12-9/) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Armstøtter, høyde over sete*50 mm avvik kan aksepteres* | 300 mm*NS11001-1:2018 9.3.6* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plassering av utstyr*Krav til avstand fra hjørne er bare presisert for noen utstyrstyper men foreslås brukt på alle* | 800 – 1200 mm høyde over gulv[*TEK17 § 12-18*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/iii/12-18/) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minst 500 mm fra innvendig hjørne[*TEK17 § 12-18*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/iii/12-18/) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kontraster og belysning** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrast gulv/vegg | Minst 0,4 i luminanskontrast[*TEK17 § 12-9*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/ii/12-9/) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrast vegg/utstyr og gulv/utstyr | Minst 0,4 i luminanskontrast[*TEK17 § 12-9*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/ii/12-9/) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belysning  | Minst 300 lux*NS11001-1:2018 9.3.6* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bilder kan legges inn her.