## Sjekkliste: Uteoppholdsareal

For utfylling av sjekklistene, se «Metodikk for å revidere planer og inspisere anlegg med hensyn til universell utforming. Del 2: Faglig grunnlag».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Med opparbeidet uteareal menes opparbeidet atkomst, parkeringsareal og uteoppholdsareal i tilknytning til byggverk, og uteoppholdsareal for allmennheten (fra [TEK17 § 8-1](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-1/)). Uteoppholdsarealer skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike aldersgrupper. (fra [TEK17 § 8-3](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-3/)).Uteoppholdsareal for allmennheten skal være universelt utformet ([TEK17 § 8.2](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-2/) a)). |  | **Fakta om skjema og utfylling:**

|  |  |
| --- | --- |
| Skjema | **Uteoppholdsareal** |
| Versjon | V 1.0 |
| Inspektør/revisor |  |
| Dato |  |
| ÅDT gående |  |

**Referanser:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Normaler, Statens vegvesen |
|  | Veiledere, Statens vegvesen |
|  | TEK17 |
|  | Norsk Standard |
|  | Andre |

 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** = Avvik**F** = Feil**M** = Merknad |  | **T**=Tiltak**A**=Aksept |

 |

#### Registrering

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1: Tema** | **2: Krav** | **3: Status** | **4: Vurdering** | **5: tiltak** |
| **Tema** | **Krav** |  | **Registrert** | **Kort beskrivelse****Mulig forbedring?** | **A** | **F** | **M** | **Type mangel og behov for tiltak** | **T** | **A** | **Kort beskrivelse** |
| **Plass for rullestol***Fra veiledning TEK17:**Der det etableres et rekreasjons-areal med bord og stoler eller annen type rekreasjons-areal, må det også etableres et horisontalt felt slik at rullestolbruker har plass til å delta på en likestilt måte og kunne snu.* | *Snusirkel 1,6 m*[*TEK17 § 8-3*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-3/) |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fast dekke[*TEK17 § 8-3*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-3/) |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nivåforskjell**Opparbeidet utendørs nivåforskjell er merket visuelt og taktilt | Skal være merket[*TEK17 §8-3*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-3/) |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Merking**Stolper, rekkverk og lignende har synlig kontrast til omgivelsene | Skal ha synlig kontrast[*TEK17 §8-3*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-3/) |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sitteplasser**Det skal være plass for rullestol der det anlegges sitteplasser | Skal være plass for rullestol[*TEK17 §8-3*](https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/8/8-3/) |  | [ ]  Ja[ ]  Nei[ ]  Ikke rel. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bilder kan legges inn her