**Leveranseprotokoll for dataleveranser til FKB-kart og NVDB**

I kapitlene nedenfor er det forklart hvilken informasjon som skal fylles inn i leveranseprotokollen. Informasjon legges inn i de enkelte tabeller, legg til nye linjer om behov for det. I tabellene er det lagt inn eksempel på utfylling, disse er merket med grå bakgrunnsfarge. Eksemplene er ikke utfyllende. En del informasjon kan også legges inn i Datafangst, det skal da opplyses om at informasjon finnes i Datafangst.

# Om prosjektet

Det skal her gis basisinformasjon om prosjektet.

|  |  |
| --- | --- |
| **Prosjektnavn** |  |
| **Prosjektnummer** |  |
| **Veganlegg** |  |
| **Datafangstprosjekt** |  |
| **Dato levert** |  |
| **Levert av** |  |

# Datafangstmetode

Det skal her angis hvilke datafangstmetoder som er benyttet og hvilke kontrollrutiner som er gjennomført for de enkelte metode.

|  |  |
| --- | --- |
| **Datafangstmetode** | **Kontrollrutine** |
| *byg* | *Verifisert med GPS på gravemaskinskuff.* |
|  |  |
|  |  |

# Nøyaktighet

Det skal her angis om det er deler av dataleveranse som er levert med dårligere nøyaktighet enn kravet i kontrakten. Det oppgis objekttype og begrunnelse. Begrunnelse kan alternativt skrives direkte i Datafangst, angi i så fall «ja» i kolonne til høyre.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objekttype** | **Begrunnelse** | **Merknad i Datafangst (J/N)** |
| *Rørledning (77)* |  | *J* |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Geometritype

Det skal her angis om det er objekter som er levert med annen geometritype enn det som er standard i Objektlista. Begrunnelse gis i tabellen nedenfor eller skrives direkte i Datafangst, angi i så fall «ja» i kolonne til høyre.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objekttype** | **Benyttet geometritype** | **Begrunnelse** | **Merknad i Datafangst (J/N)** |
| *Bygning (65)* | *Punkt* | *Etter avtale med byggeleder* | *N* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Leveranseavvik

Det skal her angis om det er objekttyper som leveres senere enn avtalt i kontrakt eller leveres av annen leverandør. Ny dato for leveranse skal angis.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objekttype** | **Anslått leveranse-dato** | **Annen leverandør** | **Begrunnelse/merknad** |
| *Vegdekke (241)* | *2024-06-01* |  | *Asfaltering er planlagt til våren.* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Manglende egenskaper

Det skal her angis NVDB objekter med manglende egenskaper i forhold til kravet i Datakatalogen (begrunn årsak her eller i Datafangst).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objekttype – Egenskap** | **Begrunnelse** | **Merknad i Datafangst (J/N)** |
| *Variabelt skilt (97) - Produsent* | *Venter på opplysning om produsent av noen variable skilt. De det gjelder er merket i Datafangst.* | *Ja* |
|  |  |  |
|  |  |  |

# SOSI-kontroll

Det skal her angis feil i SOSI-kontroll som ikke er rettet. Gi merknad/begrunnelse.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Filnavn SOSI-fil** | **Feilmelding** | **Merknad** |
| *FKB50\_BygningAnlegg.sos* | *(25): Feil: Geometritype er feil: Type er KURVE, sjekk SkråForstøtningsmur* | *Finner ikke ut hva som er feil.* |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Andre avvik i dataleveranse

Det kan her angis andre avvik i dataleveransene. Legg gjerne inn figur.

|  |  |
| --- | --- |
| **Avvik nr** | **Beskrivelse med figurer.** |
| *0* | *Skiltoppsett er nytt og har fått ny plassering. Eksisterende skiltplate er gjenbrukt. Derfor ikke levert data.* |
|  |  |
|  |  |

# Slettemanus FKB

Det skal her gis informasjon om sletting av FKB-data.

|  |  |
| --- | --- |
| **Filnavn/Objekttype** | **Beskrivelse med figur.** |
| *FKB50\_BygningAnlegg.sos* | *Bilde fra ny situasjon. Gammel avkjørsel er slettet.* |
|  |  |
|  |  |

# Slettemanus NVDB

Det skal her gis informasjon om sletting av NVDB-data. Det kan angis NVDBID på konkrete forekomster i NVDB som skal slettes. Alternativt beskrives det ved hjelp av tegninger og bilder.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objekttype** | **Beskrivelse/figur/liste med NVDBID-er.** | **Klargjort i Datafangst (J/N)** |
| *Rekkverk (5)* | *Merket rekkverk er fjernet.* |  |
| *Skiltplate (96)* | *Skiltplater med følgende NVDBID skal fjernes:*  *999993333, 999993335, 999993336, 999993337* | *N* |
|  |  |  |
|  |  |  |